**Земельный участок должен быть огорожен до начала строительства!**

В соответствии с правилами землепользования и застройки Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – ПЗЗ), утвержденными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении правил землепользования и застройки Труновского муниципального округа Ставропольского края» от 28 февраля 2022 г. № 110 (с изм., внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 21.09.2022 №685-п «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.02.2022 № 110-п») **земельный участок должен быть огорожен до начала строительства** с уличной стороны ограждением произвольной конструкции высотой до 2,5 м, по границе со смежными участками ограждение должно быть высотой не более 2,0 и выполнятся из свето-аэропрозрачного материала.

Согласно п. 5.1.2.5 ГОСТ Р 58967-2020 НС Российской Федерации «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» ТУ ОКС 91.220 от 01.01.2021 защитно-охранные и защитные ограждения обязательно должны иметь козырьки для защиты людей от падающих предметов с высоты:

- при вероятности падения предметов с высоты;

- расстоянии от места проведения работ до ограждения менее 2,0 м или высоте рабочего горизонта более 4,0 м или более половины расстояния от рабочего места до ограждения.

**Также должен быть паспорт строительства объекта**. Согласно п. 7.18 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» (утвержден и введен Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр) при въезде на площадку следует устанавливать информационные щиты с указанием: наименования объекта, сроков начала и окончания работ, схемы объекта, наименования застройщика (технического заказчика) представителя застройщика (технического заказчика) – должностного лица, отвечающего за ведение строительного контроля, исполнителя работ (подрядной организации, генеральной подрядной организации) – инициалы, фамилия, должность, номер в национальном реестре специалистов и номера телефона лица, ответственного за организацию работ по строительству, реконструкции, капитального ремонта, сносу объекта, представителя органа государственного строительного надзора или местного самоуправления, курирующего строительство, ответственного представителя проектной организации – должностное лицо, отвечающее за ведение авторского надзора, в случае, когда он выполняется.